VOCI DI CAPITOLATO

Pannello da parete modello Isolpack Alfa [1 oppure 2] [……] mm [PUR / PIR specificare la scelta tra le due] (nel caso aggiungere: versione EI [……])

Pannelli ISOLPACK WALL modello Alfa [1 oppure 2] costituiti da due supporti metallici ricavati mediante profilatura da nastri di acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciati di colore bianco grigio esterno e bianco grigio interno, passo utile 1000mm, conformi alle raccomandazioni AIPPEG, profilo esterno microdogato protetto da pellicola pelabile; profilo interno microgrecato; coibente formato da schiumatura in continuo di resine poliuretaniche [PUR / PIR specificare la scelta tra le due] con densità media 39 Kg/mc dello spessore di [……] mm.